**ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ (ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ)**

**ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՄԱՆ ՁԵՎՈՎ ԳՆՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ**

### ԳՆԱՆՇՄԱՆ ՀԱՐՑՄԱՆ ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ՝ «ՇՄԱՀ-ԳՀԾՁԲ-22/12»

Պատվիրատուն` **«ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյանի համայնքապետարան»**-ը, որը գտնվում է ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյան բնակավայրի, Գյումրու խճուղի 42 հասցեում, ստորև ներկայացնում է «ՇՄԱՀ-ԳՀԾՁԲ-22/12» ծածկագրով հայտարարված գնանշման հարցման ձևով մրցույթի արդյունքում 2022թվականի հունիսի 02-ին «ՇՄԱՀ-ԳՀԾՁԲ-22/12-01» և մայիսի 27-ին կնքված «ՇՄԱՀ-ԳՀԾՁԲ-22/12-02» ծածկագրերով պայմանագրերի մասին տեղեկատվությունը։

|  |
| --- |
| **Գնման առարկայի** |
| **Չափաբաժնի համարը** | **Անվանումը** | **Չափման միավորը** | **Քանակը** | **Նախահաշվային գինը**  | **Համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)** | **Պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)** |
| **Առկա ֆինանսական միջոցներով** | **ընդհանուր** | **/ ՀՀ դրամ/** |
| **Առկա ֆինանսական միջոցներով** | **ընդհանուր** |
| 1 | **ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի Ղարիբջանյան բնակավայրի ոռոգման ցանցի արդիականացման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում:** | Դրամ | 1 | 1 | 1575000 | 4500000 | **ՀՀ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԱԽՈՒՐՅԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԱՐԻԲՋԱՆՅԱՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՈՌՈԳՄԱՆ ՑԱՆՑԻ ԱՐԴԻԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄՈՒՄ:****Ընդհանուր դրույթները**ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի Ղարիբջանյան բնակավայրը գտնվում է ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքում Գյումրի քաղաքից 6կմ հեռավորության վրա:Բացարձակ բարձրությունը ծովի մակերևույթից կազմում է 1500 մետր: Հարակիծ Ախուրյան գետին:**Տեխնիկական բնութագիրը** Ոռոգման համակարգը սնվել է Ախուրյան գետից, որի վրա կառուցված ≈50 մ երկարությամբ պատվարի օգնությամբ ջուրը մղվել է ընդունիչ հանգույց, որտեղից խողովակների միջոցով տրվել է պոմպերին: Այնուհետև 5 պոմպերի օգնությամբ մատակարարվել է դաշտերը /ոռոգում վարելահողերին և արոտավայրերին/: Պոմպակայանի վերելահողերը ոռոգող բաց հուն մղվել է d=500 մմ տրամաչափի խողովակով շուրջ 2,0 կմ երկարությամբ: Նշված` d=450մմ գծի 1050մ-ի վրա տեղադրված է բաշխիչ հոր /1800մմ/ բաժանարար գծի համար Գյումրի – Արմավիր մայրուղու հարևանությամբ մայրուղու հարակիծ տարածքի ոռոգման համար: Բաց հունը իրականացված է ե/բ կիսատաշտակներից` ≈3,5 կմ ЛР-60 և 500մ ЛР-40 : Ոռոգման համակարգը ապահովում է շուրջ 500 հա հողատարածք, որտեղ հիմնականում մշակվում է բոստանաբանջարանոցային կուլտուրաներ: ЛР-60 ջրատարից կարող են օգտվել նաև Ազատան և Գետք բնակավայրերի բնակիչները: **Ելակետային տվյալներն են.*** Պոմպակայանի տեխնիկական վիճակի եզրակացություն
* Դրվագ կադաստրային գծագրիծ /Պոմպակայան, ջրագծերը/
* Ճարտարապետանախագծային առաջադրանք
* Շինարարական աղբի տեղափոխման վայրի և հեռավորության տեղեկանք
* Ախուրյան գետի վրա աշխատանքների թույլտվություն

**Տեխնիկական պայման /նախագծման առաջադրանք/**1. Գոյություն ունեցող էլեկտրամատակարարման ցանցի ուսումնասիրություն ≈950 գծմ գծի անցկացում հենասյուների հավանական փոխարինում:
2. Ենթակայանի արդիականացում տրանսֆորմատորների տեղադրում: Պոմպերի սնուցում և լուսավորության ցանցի անցկացում:
3. Ախուրյան գետի վրա պատվարի կառուցում համապատասխան նորմերի և նորմատիվների հաշվի առնելով:

3.1. Ջրի առավելագույն և նվազագույն հոսք, հոսքի ուժը հավանական վարարումների վերաբերյալ բացատրագիր:3.2. Պատվարի բարձրությունը և լայնությունը ստանալ կոնտրուկտիվ հաշվարկի միջոցով:3.3. Նախատեսել հարթ փականներ համաձայն գործող նորմերի /жалюзи/ գետի մակարդակի բարձրացման և իջեցման համար:4. Ջրի հաշվարկային ծավալ ստանալու համար հաշվի առնել պոմպերի նախատեսված հզորությունները և ջրթողունակությունները, ինչպես նաև պահանջարկը:5. Պատվարի նախագծերը պետք է համաձայնեցվեն Պատգամ մարմինների հետ /թույլտվություն/:6. Պատվարից մինչև ընդունիչ ավազանի վերանորոգում, ամրանավորում /քայքայված բետոնյա պատեր և հատակ: 7. Ընդունիչ ավազանի վերանորոգում խողովակների բետոնային մասերի հերմետիկացում:8. Պոմպերի և շարժիչների տեղադրում /փոխարինում կամ վերանորոգում/, համապատասխան փականների տեղադրում:9. պամպակայանի շենքի ամբողջական վերանորուգում S=230 մ2, h=6մ:* Կտուրի ամբողջական վերանորոգում,
* Հատակների վերանորոգում,
* Ներքին հարդարման աշխատանքներ,
* Կռունկի /մոնթաժային / վերանորոգում
* Դռների և պատուհաների վերանորոգում կամ փոխարինում, մետաղական մասերի ներկում,
* Պոմպակայանում բոլոր տեսակի մետաղական մասերի ներկում,
* Առաստաղի հարդարման աշխատանքներ:
* Բարեկարգման աշխատանքներ:

10. Ծառայողական շենքի ամբողջական վերանորոգում ≈150 մ2, պոմպակայաների վերը նշված պահանջներին համապատասխան:11. Դեպի բաց հուն ճնշումային խողովակի ուսումնասիրություն, եզրակացության տրամադրում` L=2100մ, d=450,0մմ:12. D=450մմ Ճնշումային խողովակաշարից սնվող d=300մմ փակ ջրատարի վիճակի ուսումնասիրում /բաժանարար/, d=450 մմ գծի 1400 գծմ-ի վրա տեղադրված բաժանարար հորի գործարկում, ф=1800մմ:13. d=450մմ խողովակաշարերից բաց ե/բ հուն միացման հանգույց ընդունիչ հորի վերանորոգում:14. ЛР-60 բաց հունի ամբողջական ուսումնասիրություն կիսատաշտակների վերանորոգում, նոր կիսատաշտակների տեղադրում:15. Կիսատաշտակների հենարանների վիճակի ուսումնասիրություն, նիշերի ստուգում /հավանական նստվածքներ, դիրքի փոփոխություն/:16. ЛР-60 հիմնական ջրատարի ≈670 գծմ-ից սկիզբ առնող Ազատանի բաժանարարի վերանորոգում ≈700 գծմ:17. Հիմնական ջրատարի /ЛР-60/ վերջնամասում տեղադրված ЛР-40-ի փոխարինում ЛР-60-ով, L=350գծմ:18. Վերջնամասում կատարել երկարացում հողային հունի ուրվագծով / Ղարիբջանյանի դաշտերի և գետքի վարելահողերի համար ≈1000գծմ ЛР-40/: **Նախագծային պահանջներ.**1. Ինժեներագեոդեզիական հանույթ
2. Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի մշակում, 4 օրինակ, գունա0վար, PDF:
3. Կազմել /ПОС/, շին արտադրության կազմակերպում:
4. Կազմել մրցույթային ծավալաթերթ հայերեն և ռուսերեն լեզուներով, միավոր գներով առանձին և առավելագույն կշիռներով կամ % -ով`առանձին:
5. Տեխնիկային և մեխանիզմների պահանջարկի ցանկ:
6. Օրացույցային գրաֆիկ:
7. Աշխատանքային ռեսուրսների ցանկ:
8. Շինարարական նյութերի փորձաքննությունների ցանկ:
9. Տեղադրվող սարքավորումների մակնիշավորում:
10. Օգտագործվող շինարարական նյութերի և սարքավորումների երաշխիքային ժամկետներ:
11. Համապատասխան լիցենզիաների ներկայացում:

Բոլոր տեսակի հարցերով դիմել համայնքապետարանի համապատասխան մասնագետներին:Անհրաժեշտության դեպքում կկազմակերպվի խորհրդակցություն համայնքի ղեկավարի մոտ:Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը պետք է համապատասխանեն ՀՀ շինարարական նորմերին և նորմատիվներին, ինչպես նաև ջրաշինարարութան և հիդրոտեխնիկական կանոններին: Տալ օգտագործված գրականության ցանկը:**Ծանուցում.** Կապված նախահաշվի գումարից հնարավոր է աշխատանքները կատարվեն 2 փուլով, ուստի կառաջանա պահանջ նախահաշիվ կազմել 2022թվականի համար առանձնացված: |
| 2 | **ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի Առափի բնակավայրի հին թաղամասի գազաֆիկացման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում ։** | Դրամ | 1 | 1 | 1800000 | 4000000 | **ՀՀ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ԱԽՈՒՐՅԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՌԱՓԻ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՀԻՆ ԹԱՂԱՄԱՍԻ ԳԱԶԱՖԻԿԱՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ։**Ախուրյան համայնքի Առափի բնակավայրը գտնվում է ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքում, Գյումրի քաղաքից 3 կմ հեռավորության վրա, ծովի մակերևույթից բացարձակ բարձրությունը կազմում է 1500մ։Բնակավայրը գազաֆիկացված է մասամբ, Ախուրյան գետի ձախ հատվածը, իսկ աջ հատվածը, որը կազմում է հին թաղամասը ամբողջությամ զրկված է բնական գազից։ Պահանջվում է նախագծել մագիստրալ գազատարի և ներբնակավայրային ճյուղերի գազաֆիկացման աշխատանքները։Տրամադրվող փաստաթղթերն են․1․ «ԳԱԶՊՐՈՄ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՓԲԸ-ի կողմից տրված տեխնիկական պայման, 021181/1029-2022թ․ գրությունը /կից ներկայացվում է/:2․ Ճարտարապետահատակագծային առաջադրան /նախագծման թույլտվություն/:3․ Առափի բնակավայրի կադաստրային քարտեզը:**Նախագծային առաջադրանք**1․ Կատարել ինժիներա-գեոդեզիական հանույթ.Մարմաշեն –Առափի գազատարի /նախագծվող/ և ներբնակավայրային ճյուղերի համար։2․ Տալ ինժիներաերկրաբանական եզրակացություն:3. Տալ Մարմաշեն –Առափի 5.5կմ գազատարի /ըստ տեխնիկական պայմանի/ անցկացման տվերգետյա կամ ստորգետյա տարբերակով:4. Ըստ տեխ. պայմանի հաշվարկային եղանակով ստանալ գազատարի խողովակի տրամագիծը, ճնշման հաշվարկային ցուցանիշները:5. Գազատարի նախագծման ընթացքում հաշվի առնել գազատարի անխափան աշխատանքը կապված` խորության կամ բարձրության` դաշտամիջյան ճանապարհի համար անցումների կառուցման /վերգետնյա տարբերակի ժամանակ/:Պատյանների տեղադրման ճանապարհների տակ /ստորգետնյա տարբերակի ժամանակ/: Շահագործման համար նախատեսված ճանապարհի նախագծում /եթե դրա անհրաժեշտություն կա/:6. Նախագծման ժամանակ կապ պահպանել համայնքի ղեկավարության հետ, հնարավորինս խուսափելով վարելահողերի օգտագործումից:7. Ներբնակավայրային ճյուղերի նախագծման ժամանակ սերտորեն համագործակցել համայնքի ղեկավարության հետ:8. Հողային աշխատանքի պարագայում ուսումնասիրել տեղանքի ենթակառուցվածքների գոյության առկայությունը:9. Նախագծելիս կատարել հնարավորինս հավասարաչափ բաշխում ըստ բնակիչների տների հեռավորության: **Նախագծի կազմը**1. Ինժիներա-երկրաբանական հետազոտության եզրակացություն:
2. Ինժիներա-գեոդեզիական հանույթ ուղղահայաց և հորիզոնական:
3. Նախագծանախահաշվային փաստաթղթեր 4 օրինակից` գունավոր, 1 օրինակ էլեկտրոնային` PDF:
4. Կազմել ПОС, Շին արտադրության կազմակերպման մատյան:
5. Կազմել ծավալաթերթ –նախահաշիվ միավորն գներով և ծավալներով /մրցութային/, հայերեն և ռուսերեն:
6. Կազմել ծավալաթերթ առավելագույն կշիռներով կամ %-ներով հայերենով և ռուսերենով:
7. Կազմել օրացուցային գրաֆիկ:
8. Տալ օգտագործվող շին նյութերի երաշխիքային ժամետ:
9. Տալ օգտագործվող նյութերի արտոնագրերը:
10. Տալ տեխնիկան-մեխանիզմի կազմը:
11. Տալ աշխատանքային ռեսուրսների կազմը:
12. Տալ օգտագործվող գրականության ցանկը:

Բոլոր տեսակի աշխատանքները պետք է համապատասխանեն ՀՀ 01.04.2022 թվականի դրությամբ գործող նորմատիվ փաստաթղթերին:Նախագծման և կառուցման աշխատանքներն իրականացնել ՀՀ իրավական ակտերով սահմանված նորմերի /այդ թվում` շինարարական և տեխնիկական կանոնակարգերի/ դրույթների պահանջներին համապատասխան, իսկ գազամատակարարումը` ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2005թ. հուլիսի 8-ի N 95-Ն որոշմամբ հաստատված «Բնական գազի մատակարարման և օգտագործման կանոններով» սահմանված կարգով, ապահովելով «Անվտանգության կանոնները գազի տնտեսությունում» տեխնիկական կանոնակարգի պահանջները: |
|  |
| **Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը** |  |
|  |
| **Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը` ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման** |
| **Բաժին** | **Խումբ** | **Դաս** | **Ծրագիր** | **Բյուջե**  | **Արտաբյուջե** |
|  |  |  | **X** | **X** |  |
|  |
| **Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը** | **<< 29 >> << ապրիլի >> 2022թ** |
| **Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը** | **1** | **Հրավերում փոփոխություններ չեն կատարվել** |
| **Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը** |  | **Հարցարդման ստացման** | **Պարզաբանման** |
| **1** | **-** | **-** |
|  |
| **Հ/Հ** | **Մասնակիցների անվանումները** | **Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գները**  |
|  **ՀՀ դրամ** |
| **Գինն առանց ԱԱՀ** | **ԱԱՀ** | **Ընդհանուր** |
| **առկա ֆինանսական միջոցներով** | **ընդհանուր** | **առկա ֆինանսական միջոցներով**  | **ընդհանուր** | **առկա ֆինանսական միջոցներով** | **ընդհանուր** |
| 1-ին չափաբաժին` **ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի Ղարիբջանյան բնակավայրի ոռոգման ցանցի արդիականացման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում:** |
| 1 | «ԲԱԲԱՅԱՆ-ԼԱՏ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ | 1575000 | 2000000  | - | - | 1575000 | 2000000  |
| 2 | «ՄԱԼԿ» ՍՊԸ | 1575000 | 17000000  | - | - | 1575000 | 17000000  |
| 3 | «ՄԻԿՊՐՈ» ՍՊԸ | 1575000 | 4500000 | - | - | 1575000 | 4500000 |
| 2-րդ չափաբաժին` **ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի Առափի բնակավայրի հին թաղամասի գազաֆիկացման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում:** |
| 1 | «ՆՅՈՒ ԱՐՏ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ | 1800000 | 2500000  | - | - | 1800000 | 2500000  |
| 2 | «ՄԱԼԿ» ՍՊԸ | 1800000 | 4500000  | - | - | 1800000 | 4500000  |
| 3 | «ԱՐՔ. ՊՐՈԵԿՏ» ՍՊԸ | 1800000 | 4000000  | - | - | 1800000 | 4000000  |
| **Բանակցությունների արդյունքում մասնակիցների զբաղեցրած տեղերը.** |
| Չ/հ | Մասնակցի անվանումը  | **Գինն առանց ԱԱՀ** | **ԱԱՀ** | **Ընդհանուր** |
| **առկա ֆինանսական միջոցներով** | **ընդհանուր** | **առկա ֆինանսական միջոցներով**  | **ընդհանուր** | **առկա ֆինանսական միջոցներով** | **ընդհանուր** |
| 1 | «ԲԱԲԱՅԱՆ-ԼԱՏ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ | 1575000 | 2000000  | - | - | 1575000 | 2000000  |
| «ՄԱԼԿ» ՍՊԸ | 1575000 | 4500000 | - | - | 1575000 | 4500000 |
| «ՄԻԿՊՐՈ» ՍՊԸ | 1575000 | 17000000  | - | - | 1575000 | 17000000  |
| 2 | «ՄԱԼԿ» ՍՊԸ | 1800000 | 1890000 | - | - | 1800000 | 1890000 |
| «ՄԻԿՊՐՈ» ՍՊԸ | 1800000 | 1950000 | - | - | 1800000 | 1950000 |
| «ԲԱԲԱՅԱՆ-ԼԱՏ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ | 1800000 | 2500000  | - | - | 1800000 | 2500000  |
| **1Այլ տեղեկություններ** | **Ծանոթություն`** |
|  |
| **Տվյալներ մերժված հայտերի մասին** |
| **Չափաբաժնի համարը** | **Մասնակցի անվանումը** | **Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)** |
| **Ծրարը կազմելու և ներկայացնելու համապատասխանությունը** | **Հրավերով պահանջվող փաստա-թղթերի առկայությունը** | **Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկական հատկանիշների համապատասխանությունը** | **Մասնագիտական գործունեություն** | **Մասնագիտական փորձառությունը** | **Ֆինանսական միջոցներ** | **Տեխնիկական միջոցներ** | **Աշխա-տանքային ռեսուրսներ** | **Գնային առաջարկ** |
| **-** | - | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | - | **-** | **-** | **-** |
| **Այլ տեղեկություններ** |  |
|  |
| **Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը** | **« 12 » մայիսի 2022թ.** |
| **Անգործության ժամկետ** | **Անգործության ժամկետի սկիզբ** | **Անգործության ժամկետի ավարտ** |
| **16.05.2022թ.** | **21.05.2022թ.** |
| **Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը** | **23. 05. 2022թ.** |
| **Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը** | **27. 05. 2022թ.** | **02. 06. 2022թ.** |
| **Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը** | **27. 05. 2022թ.** | **02. 06. 2022թ.** |
|  |
| **Չափաբաժնի համարը** | **Ընտրված մասնակիցը** | **Պայմանագրի** |
| **Պայմանագրի համարը** | **Կնքման ամսաթիվը** | **Կատարման վերջնա-ժամկետը** | **Կանխա-վճարի չափը** | **Գինը** |
| **ՀՀ դրամ** |
| **Առկա ֆինանսական միջոցներով**  | **Ընդհանուր** |
| **1** | **«ԲԱԲԱՅԱՆ-ԼԱՏ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ** | **N «ՇՄԱՀ-ԳՀԾՁԲ-22/12-01»** | 27.05.2022թ. | Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից 40 օրացուցային օր | - | 700000 | 2000000  |
| **2** | **«ՄԱԼԿ» ՍՊԸ** | **N «ՇՄԱՀ-ԳՀԾՁԲ-22/12-02»** | 02.06.2022թ. | Համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից 40 օրացուցային օր | - | 850500 | 1890000 |
| **Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն** |
| **Չափաբաժնի համարը** | **Ընտրված մասնակիցը** | **Հասցե, հեռ.** | **Էլ.-փոստ** | **Բանկային հաշիվը** | **ՀՎՀՀ** **/ Անձնագրի համարը և սերիան** |
| **1** | **«ԲԱԲԱՅԱՆ-ԼԱՏ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ** | ք. Երևան, Ծարավ աղբյուր 55/17 հեռ.` +374 91 340 103 | babayan-lat@mail.ru | 2050022154451001 | 01837251 |
| **2** | **«ՄԱԼԿ» ՍՊԸ** | ք. Գյումրի Տիգրան Մեծի 1 հեռ.` +374 43 52 25 81 | malkgroup@yahoo.com | 1510052795500100 | 05549897 |
|  |
| **Այլ տեղեկություններ** | **Ծանոթություն` -** |
|  |
| **Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները**  | **Ընթացակարգի հայտարարությունը և հրավերը հրապարակվել է gnumner.am կայքում** |
|  |
| **Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը**  | **Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ չեն հայտնաբերվել** |
|  |
| **Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները** | **Գնման գործնթացի վերաբերյալ բողոք չի ներկայացվել** |
|  |
| **Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ** |  |
|  |
| **Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող** |
| **Անուն, Ազգանուն** | **Հեռախոս** | **Էլ. փոստի հասցեն** |
| **Ինգա Մարտիրոսյան** | **+374 93 78 35 33** | **inga.martirosyan@list.ru** |

Պատվիրատու` «ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյանի համայնքապետարան»